BW系列

**BW-6115B**

[](http://www.szseapro.com/upfiles/201607/05/ab0d5dd1f73372601.png%22%20%5Co%20%22%E6%9F%A5%E7%9C%8B%E5%A4%A7%E5%9B%BE%22%20%5Ct%20%22_blank)

**详细介绍**[**产品咨询**](http://www.szseapro.com/?c=msg&id=271)

**BW-6115B  超低音音响系统**

**系统特性**

优越的分析力.

节省空间、功率强劲

丰富的低音，极强的弹性效果

适用于中程距离应用

耐磨，双组分外观整理，提供超高抗划痕的保护

**应用**

音乐会

咖啡厅

可做HI房及K房

固定安装

俱乐部表演，监听

**说明**

BW-6115Bx有针对性对HI房而精心设计，经过数十次声学设计测试及专用HI房间试验，终于在2008x中推出第三代HI房音箱。BW-6115B采用单15寸长冲程低音返射设计，这款不朽又创新的产品能输出坚实、高分析度和纯正低频的极强劲产品。系统所发放出是丰富、低沉有劲而又准确的低音，并在专业音频领域引起了众多HI同任高度的重视。大型HI房系统里BW-128B是最好的，并实现多个音箱堆叠在一起以解决位置问题，相叠在一起引导低频效果被放大达到充满激情的重低频效果。BW-6115B连同BW-612、BW-615等的全频域音箱一起，可获得一个非常强劲的PA（扩声）系统，这在小型俱乐部场合能理想地释放许多超低频声能。立杆固定孔装在箱体的顶部，可用选购件35mm立杆将BW-112、BW-6115B音箱装在BW-6115B音箱上方某一适当的高度上。

**技术性能**

频率响应                        35Hz -200Hz ± 3dB（使用数字控制器）

驱动器                          1x15寸反射式低音喇叭

扬声器功率                      400瓦 AES（1600瓦 峰值功率）

灵敏度                          99dB

最大声压级                      126dB

额定阻抗                        8 欧

箱体材料                        18MM高品质11层木胶合板

外观颜色                        黑色耐磨，双组分外观整理，提供超高抗划痕的保护

保护                            1.5mm八角钢网, 背贴声学透声海绵

输入接口                        2个Neutrik  4芯座

尺寸（宽X深X高）             447毫米×600毫米×542毫米

重量                            32公斤