BW系列

**BW-6118B**

[[](http://www.szseapro.com/upfiles/201607/05/a5ad6f00a70a3784a.png)](http://www.szseapro.com/upfiles/201607/05/a5ad6f00a70a3784a.png" \o "查看大图" \t "_blank)

[**详细介绍**](javascript:;)[**产品咨询**](http://www.szseapro.com/?c=msg&id=270)

**BW-6118B超低音音响系统**

**系统特性**

优越的分析力.

节省空间、功率强劲

丰富的低音，极强的弹性效果

适用于中程距离应用

耐磨，双组分外观整理，提供超高抗划痕的保护

**应用**

音乐会

咖啡厅

可做HI房及K房

固定安装

俱乐部表演，监听

**说明**

BW-6118Bxt有针对性对HI房而精心设计，经过数十次声学设计测试及专用HI房间试验，终于在2012中推出第三代HI房音箱。BW-6118Bxt采用单18寸长冲程低音返射设计，这款不朽又创新的产品能输出坚实、高分析度和纯正低频的极强劲产品。系统所发放出是丰富、低沉有劲而又准确的低音，并在专业音频领域引起了众多HI同任高度的重视。大型HI房系统里BW-118Bxt是最好的，并实现多个音箱堆叠在一起以解决位置问题，相叠在一引导低频效果被放大达到充满激情的重低频效果。BW-118Bxt连同BW-112xt、BW-115xt等的全频域音箱一起，可获得一个非常强劲的PA（扩声）系统，这在小型俱乐部场合能理想地释放许多超低频声能。立杆固定孔装在箱体的顶部，可用选购件35mm立杆将BW-112xt、BW-6115xt音箱装在BW-618Bxt音箱上方某一适当的高度上。并能实现单台四通道功放推动这个全频域无源超低系统。

**技术性能**

频率响应 :            38Hz -350Hz

驱动器 :              18寸反射式低音喇叭

扬声器功率 :          550瓦 AES（ 2200瓦 峰值功率）

灵敏度  :             102dB

最大声压级 :          132 dB

额定阻抗 :            8 欧

箱体材料 :            18MM高品质11层木胶合板

外观颜色 :            黑色耐磨，双组分外观整理，提供超高抗划痕的保护

面网  :               1.5mm八角钢网, 背贴声学透声海绵

输入接口 :            2个Neutrik  4芯座

尺寸（宽X深X高）:  565毫米×600毫米×690毫米

重量  :               46公斤