BW系列

**BW-615**

[[](http://www.szseapro.com/upfiles/201607/05/a911bce7383def6c9.png)](http://www.szseapro.com/upfiles/201607/05/a911bce7383def6c9.png" \o "查看大图" \t "_blank)

[**详细介绍**](javascript:;)[**产品咨询**](http://www.szseapro.com/?c=msg&id=276)

**系统特性**

完整的耦合技术，可预测的覆盖范围

优越的分析力.

节省空间、功率强劲

完整、专业用的悬挂系统

适用于中程距离应用

耐磨，双组分外观整理，提供超高抗划痕的保护

**应用**

音乐会

咖啡厅

可做HI房及K房

固定安装

俱乐部表演，监听

**说明**

BW-615有针对性对HI房而精心设计，经过数十次声学设计测试及专用HI房间试验，终于在2012中推出第三代HI房音箱。采用恒指向性不对称号扩散号角设计，箱体内装有15寸反射式低频驱动器和一个1寸高频压缩式驱动器，这些高级组件与内部无源分频网络相匹配（两种可选高频效果），以保证在高频单元与低频单元之间有无接缝的过渡。BW-615xt装备有一个智能保护电路，当加在压缩式驱动器上的信号出现为潜在的损害电平时，电路能自动地和明显地将信号电平衰减，同时高频驱动器免意外损害。可在接线板选择的两种高音效果，更为不同HI房而设计，达到最佳藕合音质。BW-615xt用35mm扬声器底座或用可选的立杆将其固定的BW系列的低音音箱之上，这样能在小型俱乐部的酒店场所给出很好的垂直覆盖。可选用M10固定肩吊环螺丝栓的安装，另外还有附加的吊挂点也位于BW-615xt音箱的背面，用它能提供整箱体的垂直倾斜度，以便达到所要求的声场覆盖。

**技术性能**

频率响应                      50 Hz - 20 kHz  ± 3dB

驱动器                        1X15寸反射式低频单元    1X1寸反射式高频单元

扬声器功率                    400瓦（1600瓦峰值功率）

灵敏度1m\1w                  99dB

最大声压级                    130dB

额定阻抗                      8欧姆

分频                          可选两种高音方式

高音盖角度                    50度至100度×55度垂直可将号角转动，4点固定位置

箱体材料                      18MM高品质11层木胶合板

外观颜色                      黑色耐磨，双组分外观整理，提供超高抗划痕的保护

面网                          1.2mm六角钢网, 背贴声学透声海绵

输入接口                      2个Neutrik  4芯座

尺寸（宽X深X高）           466毫米×443毫米×690毫米

重量                          33Kg

安装系统                      12个M10的内扣T-螺丝

                              1个音箱底部配有支撑底座，可以用支架支撑安装

                              2个 提手

控制器选项                    XTA，DBX等，SEAPRO可提供所需的设置参量

                             （需要切除40周以下的次低频率成份）

材料选用                      全采用欧洲环保ROHS标准