KT系列

**KT10**

[![3`6`[U`VT_]F8(S1T@N{}S6.png]()](http://www.szseapro.com/upfiles/201607/05/a255a0d173c81a00a.jpg%22%20%5Co%20%22%E6%9F%A5%E7%9C%8B%E5%A4%A7%E5%9B%BE%22%20%5Ct%20%22_blank)

**详细介绍**[**产品咨询**](http://www.szseapro.com/?c=msg&id=265)

**技术特点：**

◆10＂二分频低音反射式音箱.
◆适用于12~20m2房间扩声或大房的补声
◆8Ω，360W
◆非对称恒指向性号角技术。
◆多点多角度吊装
◆后倒相设计，低音加强、宽角度，均匀覆盖

**应用范围**
★适用于12~20m2房间扩声或大房的补声

**详细说明**KTV房间内均匀的声音覆盖
采用了一系列新技术来解决小环境下扩声所遇到的一系列问题。
KT系列首先采用非对称号用技术让房间声音均匀覆盖，让演唱者
无论在哪个位置，都有一样的声音。

**低音加强设计**
后倒相设计，利用房间的反射达到低音加强，
在不用超低音时也有完美的低音表现。

**规格参数**
型    号：KT 10
类    型：10＂二分频低音反射式音箱
高音单元：1”喉嘴，1.4”音圈，非对称号角
低音单元：10＂单元，2＂音圈
频率响应：65Hz-20KHz
承受功率：360W连续，1000W峰值
推荐承受功率：350W @8Ω
灵 敏 度：96dB/w/m
阻    抗：8Ω
覆盖角度（HxV）：50°- 100°x 55°
尺    寸(HxWxD)：520x330x340mm
重    量：17Kg/只