MA系列

**MA-215**

[[](http://www.szseapro.com/upfiles/201511/27/a265c91d32878ae63.png)](http://www.szseapro.com/upfiles/201511/27/a265c91d32878ae63.png" \o "查看大图" \t "_blank)

[**详细介绍**](javascript:;)[**产品咨询**](http://www.szseapro.com/?c=msg&id=247)

**技术特点:**

\*  2\*15＂两分频高性能全频音箱  
\*  小体积、大功率、高声压（8Ω，500W，峰值声压123dB）  
\*  采用指数型对称号角，覆盖角度为水平方向90°，垂直方向55°  
\*  三重高音保护线路，确保长时间大功率状态下单元的安全及性能的稳定  
\*  独特的箱体结构确保多功能使用，可兼作主扩声及舞台返听  
\*  多点吊挂，可吊装或支架支立，使用简易方便  
\*  有特别为MA-215设计的超低音（S112B）供选择使用

**应用范围：**

\*  专为要求较高的使用场所如学校礼堂、部门会议室、歌舞厅、会所等主扩声  
\*  小型演出及演艺吧  
\*  可作舞台主扩

MA-215二分频专业音箱：小体积、大功率、高声压，新型对称号角，优化的分频网络，可做舞台主扩，多角度全方位安装。适用于会议厅、多功能厅或辅助使用。

**技术参数：**

型号：MA-215  
类型：2\*15＂两分频高性能全频音箱  
单元：低频2x15＂，2＂音圈 / 高频 1x1＂喉嘴，2＂音圈  
频率响应：75Hz-18KHz (-3dB)  
功率：500W 连续  2000W 峰值  
标称阻抗：8 Ω  
灵敏度：95dB  
最大声压：连续 117 dB    峰值 123 dB  
覆盖角度：水平：90° 垂直：55°  
箱体结构：15mm MDF  
表面处理：高强度的黑色颗粒状树脂喷漆  
钢网：6mm六角型黑色钢网  
吊装系统：6x M8 吊挂点，1 x 38mm 底座孔  
插座：2 x Neutrik NL4  
箱体尺寸：1160 x530 x 460 mm (H x W x D)  
重量：51Kg