QX系列

**QX-12**

[[](http://www.szseapro.com/upfiles/201511/27/af0400a72f631b092.png)](http://www.szseapro.com/upfiles/201511/27/af0400a72f631b092.png" \o "查看大图" \t "_blank)

[**详细介绍**](javascript:;)[**产品咨询**](http://www.szseapro.com/?c=msg&id=372)

**技术特点：**

\* 小体积、大功率、高声压（8Ω，500W，峰值声压130dB）  
\* 高音采用恒指向性号角，覆盖角度为水平方向90°，垂直方向70°  
\* 高音号角可90°旋转，方便有些场合音箱横吊时号角可90°旋转  
\* 独特的箱体结构确保功能的多样性，可兼顾主扩声及补声  
\* 多点吊挂，可吊装或支架支立，使用简易方便  
\* 防尘防水箱体设计，确保在烟雾、粉尘较严重环境下长期稳定使用  
\* 有特别为QX-12设计 的超低音供选择使用

**应用范围：**

\* 高级酒吧、Hi房、夜总会、演艺吧主扩声  
\* 小型演出及演艺吧的补声

QX-12二分频专业扩声音箱  
QX-12采用定制顶级扬声器单元为核心器件，具有平滑的频率响应和精准的覆盖角度，音色晶莹通透，空间感和质感非常出色，充分展现小口径扬声器单元的声音结像度和全频段平衡度。音乐重放声的中频部分圆润饱满、与亮丽柔顺的高频单元一起组成了优异平滑的全音域相应，对于强劲的音乐播放和人声均有出色的还原性。  
箱体采用13层桦木夹板精制，结构坚固耐用，棕色箱体，配以高强度磨砂钢网，内层防水透声海绵，外观精美大方。特别适合高级会所、豪华包房、私人会所等场所使用。

**技术参数：**

型号：QX-12  
类型：12"两分频高性能全频音箱  
单元：低频  1x12", 2.5"音圈  
      高频  1x1"喉嘴, 1.4"音圈  BNC 原装进口单元  
频率响应：55Hz-19KHz(-3dB)  
功率：500W 连续，1600W 峰值  
标称阻抗：8Ω  
灵敏度：100dB/1W/1M  
最大声压：连续: 124dB  峰值：130dB  
覆盖角度：水平：90°  垂直：70°  
箱体结构：18mm 多层桦木夹板  
表面处理：高强度的黑色颗粒状树脂喷漆  
钢网：6mm六角型黑色穿孔钢网，后贴防尘声学海绵  
吊装系统：6xM8mm吊装点，1x38mm底座孔  
插座：2xNeutrik NL4  
箱体尺寸：600x364x385mm(HxWxD)  
重量：24.5Kg