KT系列

**KT10**

[](http://www.szseapro.com/upfiles/201607/05/a255a0d173c81a00a.jpg" \o "查看大图" \t "_blank)

[**详细介绍**](javascript:;)[**产品咨询**](http://www.szseapro.com/?c=msg&id=265)

**技术特点：**

◆10＂二分频低音反射式音箱.   
◆适用于12~20m2房间扩声或大房的补声   
◆8Ω，360W   
◆非对称恒指向性号角技术。   
◆多点多角度吊装   
◆后倒相设计，低音加强、宽角度，均匀覆盖

**应用范围**   
★适用于12~20m2房间扩声或大房的补声

**详细说明**KTV房间内均匀的声音覆盖   
采用了一系列新技术来解决小环境下扩声所遇到的一系列问题。   
KT系列首先采用非对称号用技术让房间声音均匀覆盖，让演唱者   
无论在哪个位置，都有一样的声音。

**低音加强设计**   
后倒相设计，利用房间的反射达到低音加强，   
在不用超低音时也有完美的低音表现。 

**规格参数**   
型    号：KT 10   
类    型：10＂二分频低音反射式音箱   
高音单元：1”喉嘴，1.4”音圈，非对称号角   
低音单元：10＂单元，2＂音圈   
频率响应：65Hz-20KHz   
承受功率：360W连续，1000W峰值   
推荐承受功率：350W @8Ω   
灵 敏 度：96dB/w/m   
阻    抗：8Ω   
覆盖角度（HxV）：50°- 100°x 55°   
尺    寸(HxWxD)：520x330x340mm   
重    量：17Kg/只